**Descrição do Produto**

**30545 – Roupeiro Esmeralda 3 Portas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data:**  |  | **Revisão:** | 00 |

- Dimensões 2180 x 1860 x 560 mm (Altura x Largura x Profundidade);

- Pintura de superfície U.V (ultravioleta) branco acetindo, sendo utilizados tintas e vernizes atóxicos;

- Sua estrutura é fabricada em **MDF** (Fibra de média densidade), conferindo ao produto resistência e durabilidade;

- Suas peças levam acabamento de **pintura P.U laqueado** ou **fita de borda** em suas quinas, protegendo contra desgastes;

- Porta em MDF estilizadas com acabamento P.U laqueado para o canal e U.V acetinado e wengue amadeirado para superfície;

- Possui suporte para cabides em alumínio;

- Suas portas abrem e fecham lateralmente por meio de dispositivo com roldanas e trilhos em alumínio;

- Possui sistema antiempenamento em alumínio para as portas (testeiras);

- Gavetas suportam até 6 kg distribuídos uniformemente;

- Sem furos externos;

- Prateleiras suportam até 15 kg distribuídos uniformemente;

- Suas gavetas têm corrediças telescópica que proporciona ao produto abertura total da gaveta em um suave deslizar e trava de fim de curso;

- Possui pés de madeira que evita o contato direto produto com o chão;

- Embalado em caixas de papelão, envoltas por plástico termo encolhível, protegendo o produto contra umidade;

- Em seu interior utiliza mantas entre as camadas de peças impedindo seu deslocar.