**Descrição do Produto**

**30592 – Roupeiro Realeza 3 Portas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data:** |  | **Revisão:** | 00 |

- Dimensões 2200 x 1435 x 480 mm (Altura x Largura x Profundidade);

- Pintura de superfície U.V (ultravioleta) acetinado e wengue amadeirado, sendo utilizados tintas e vernizes atóxicos;

- Sua estrutura é fabricada em **MDF** (Fibra de média densidade) de 15 e 25 mm, conferindo ao produto resistência e durabilidade;

- Suas peças levam acabamento de **pintura P.U laqueado** ou **fita de borda** em suas quinas, protegendo contra desgastes;

- Base e Chapéu em MDF com bordas arredondadas e pintura P.U laqueada;

- Porta central em MDF estilizadas com acabamento P.U laqueado e dispositivo fecho toque;

- Possui suporte para cabides em alumínio;

- Dobradiça metálica;

- Sem furos externos;

- Gavetas suportam até 6 kg distribuídos uniformemente;

- Prateleiras suportam até 15 kg distribuídos uniformemente;

- Tem aplique decorativo provençal para portas e vista superior;

- Possui pé em madeira estilizado com acabamento P.U laqueado, evita o contato da base do produto com o chão;

- Suas gavetas têm corrediças telescópica que proporciona ao produto abertura total da gaveta em um suave deslizar e trava de fim de curso;

- Embalado em caixas de papelão, envoltas por plástico termo encolhível, protegendo o produto contra umidade;

- Em seu interior utiliza mantas entre as camadas de peças impedindo seu deslocar.